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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектной документации стадии КМ
стальной многогранной антенной опоры

Пожалуйста, заполните поля ниже максимально подробно. Незаполненные пункты будут приняты по умолчанию (см. примечания курсивом), что может привести к неточному расчёту или необходимости повторного запроса данных.
1. Данные заказчика и объекта
	Организация-заказчик
	полное название

	Контактное лицо
	ФИО, должность

	Телефон / e-mail
	

	Наименование объекта
	напр. «Перекрёсток ул. ... / ...»

	Адрес / населённый пункт установки
	область, район, город

	Количество опор в заказе
	шт., с разбивкой по типоразмерам, если разные

	Желаемый срок поставки
	



2. Общие данные для оформления документации
	Дата заполнения технического задания
	

	В штампах писать
	

	Расчёт башни выполнить на следующие условия эксплуатации в соответствии с ДБН В.1.2-2:2006
	



3. Высота и климатические условия
	Высота стойки башни
	определить проектом

	Район строительства
	

	Тип местности для расчёта нагрузок
	

	Район по максимальному давлению ветра
	

	Район по гололёду
	

	Район по давлению ветра при гололёде
	

	Сейсмичность по шкале MSK-64, балл
	

	Максимальная температура воздуха
	

	Минимальная температура воздуха
	



4. Навесное оборудование
	Площадь оборудования / отметка фазового центра от уровня земли / масса размещаемого оборудования / количество
	– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт

	Наличие молниеприёмника
	да / нет

	Размер молниеприёмника
	

	Высота башни с молниеприёмником
	определить проектом

	Наличие обслуживающей площадки
	да / нет



5. Конструкция опоры
	Монтажная лестница
	по действующим нормам

	Количество секций стойки / Высота секций стойки
	определить проектом

	Соединение секций стойки между собой
	телескопическое / фланцевое

	Соединение стойки с фундаментом
	телескопическое / фланцевое

	Марка стали
	С245 и С345

	Размеры сечений секций стойки вверху и внизу
	определить проектом



6. Нормативные требования к деформациям
	Срок эксплуатации объекта (проверка по первой группе предельных состояний)
	40 лет

	Доля времени η, на протяжении которой могут нарушаться условия второго предельного состояния
	0,02

	Относительное отклонение башни к её высоте
	1/100



7. Покрытие и дополнительные требования
	Антикоррозионная защита
	определить проектом / по требованию заказчика

	Эскиз проектируемой башни
	прилагается отдельно

	Дополнительно
	Предусмотреть прокладку фидерной трассы по кабельросту по всей высоте монтажной лестницы (по всей высоте монтажной лестницы изготовить выступающие консоли из круга Ø20 мм с шагом не более 700 мм), а также трубу для отвода конденсата.
Параметры секции кабельроста: – 340 мм (ширина) × 2,0 м (высота), вес 5,0 кг. Всего 15 секций.
Параметры фидерной трассы: – 10,0 мм, вес 0,19 кг/м.пог, всего 9 ниток фидера; – 5,0 мм, вес 0,1 кг/м.пог, всего 9 ниток фидера.
(Значения приведены как пример — уточняются заказчиком.)



В составе проектной документации стадии КМ должны быть включены следующие данные: исходные данные и область применения; монтажная схема (с отметкой соединения стойки с фундаментом и с отметками размещаемого оборудования) и чертежи узлов; расчётный лист; нагрузки для расчёта закрепления в грунте; спецификация металлопроката.
	Заполнил (ФИО, должность):  ____________________________
	Дата:  ____________________________

	Подпись:  ____________________________
	


Заполненный бланк отправляйте на info@polygonal.com.ua
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