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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт із розроблення проєктної документації стадії КМ
сталевої багатогранної антенної опори

Будь ласка, заповніть поля нижче максимально детально. Незаповнені пункти буде прийнято за замовчуванням (див. примітки курсивом), що може призвести до неточного розрахунку або необхідності повторного запиту даних.
1. Дані замовника та об'єкта
	Організація-замовник
	повна назва

	Контактна особа
	ПІБ, посада

	Телефон / e-mail
	

	Найменування об'єкта
	напр. «Перехрестя вул. ... / ...»

	Адреса / населений пункт встановлення
	область, район, місто

	Кількість опор у замовленні
	шт., з розбивкою за типорозмірами, якщо різні

	Бажаний термін постачання
	



2. Загальні дані для оформлення документації
	Дата заповнення технічного завдання
	

	У штампах писати
	

	Розрахунок башти виконати за таких умов експлуатації відповідно до ДБН В.1.2-2:2006
	



3. Висота та кліматичні умови
	Висота стійки башти
	визначити проєктом

	Район будівництва
	

	Тип місцевості для розрахунку навантажень
	

	Район за максимальним тиском вітру
	

	Район за ожеледдю
	

	Район за тиском вітру за ожеледі
	

	Сейсмічність за шкалою MSK-64, бал
	

	Максимальна температура повітря
	

	Мінімальна температура повітря
	



4. Навісне обладнання
	Площа обладнання / відмітка фазового центру від рівня землі / маса обладнання, що розміщується / кількість
	– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт;
– м² / – м / – кг / – шт

	Наявність блискавкоприймача
	так / ні

	Розмір блискавкоприймача
	

	Висота башти з блискавкоприймачем
	визначити проєктом

	Наявність обслуговуючого майданчика
	так / ні



5. Конструкція опори
	Монтажні сходи
	за чинними нормами

	Кількість секцій стійки / Висота секцій стійки
	визначити проєктом

	З'єднання секцій стійки між собою
	телескопічне / фланцеве

	З'єднання стійки з фундаментом
	телескопічне / фланцеве

	Марка сталі
	С245 і С345

	Розміри перерізів секцій стійки вгорі й унизу
	визначити проєктом



6. Нормативні вимоги до деформацій
	Строк експлуатації об'єкта (перевірка за першою групою граничних станів)
	40 років

	Частка часу η, протягом якої можуть порушуватися умови другого граничного стану
	0,02

	Відносне відхилення башти до її висоти
	1/100



7. Покриття та додаткові вимоги
	Антикорозійний захист
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Ескіз проєктованої башти
	додається окремо

	Додатково
	Передбачити прокладання фідерної траси по кабельросту по всій висоті монтажних сходів (по всій висоті монтажних сходів виготовити виступні консолі з кола Ø20 мм із кроком не більше 700 мм), а також трубу для відведення конденсату.
Параметри секції кабельроста: – 340 мм (ширина) × 2,0 м (висота), вага 5,0 кг. Усього 15 секцій.
Параметри фідерної траси: – 10,0 мм, вага 0,19 кг/пог. м, усього 9 ниток фідера; – 5,0 мм, вага 0,1 кг/пог. м, усього 9 ниток фідера.
(Значення наведено як приклад — уточнюються замовником.)



До складу проєктної документації стадії КМ мають бути включені: вихідні дані й область застосування; монтажна схема (з відміткою з'єднання стійки з фундаментом і з відмітками обладнання, що розміщується) та креслення вузлів; розрахунковий лист; навантаження для розрахунку закріплення в ґрунті; специфікація металопрокату.
	Заповнив (ПІБ, посада):  ____________________________
	Дата:  ____________________________

	Підпис:  ____________________________
	


Заповнений бланк надсилайте на info@polygonal.com.ua
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