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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт із розроблення проєктної документації стадії КМ
сталевої багатогранної опори ПЛ

Будь ласка, заповніть поля нижче максимально детально. Незаповнені пункти буде прийнято за замовчуванням (див. примітки курсивом), що може призвести до неточного розрахунку або необхідності повторного запиту даних.
1. Дані замовника та об'єкта
	Організація-замовник
	повна назва

	Контактна особа
	ПІБ, посада

	Телефон / e-mail
	

	Найменування об'єкта
	напр. «Перехрестя вул. ... / ...»

	Адреса / населений пункт встановлення
	область, район, місто

	Кількість опор у замовленні
	шт., з розбивкою за типорозмірами, якщо різні

	Бажаний термін постачання
	



2. Загальні дані для оформлення документації
	Дата заповнення технічного завдання
	

	У штампах писати
	

	Розрахунок опори виконати за умов експлуатації відповідно до (вказати нормативні документи)
	



3. Тип опори та електричні параметри
	Тип опори
	

	Номінальна напруга
	

	Ступінь забрудненості атмосфери (СЗА)
	



4. Кліматичні умови
	Район будівництва
	

	Тип місцевості для розрахунку навантажень
	

	Мікрорельєф місцевості для розрахунку навантажень
	

	Район за максимальним тиском вітру
	

	Район за тиском вітру на проводи за ожеледі
	

	Район за тиском вітру на плоскі елементи за ожеледі
	

	Район за ожеледдю
	

	Сейсмічність за шкалою MSK-64, бал
	

	Максимальна температура повітря
	

	Мінімальна температура повітря
	

	Середньорічна температура повітря
	

	Висота над рівнем моря
	

	Кут повороту траси
	



5. Проводи та грозозахисні троси
	Кількість ланцюгів
	

	Марка проводу (для кожного ланцюга)
	

	Кількість проводів у фазі
	

	Максимальна напруга в проводі
	за чинними нормами

	Тип кріплення гірлянди проводу до опори
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Тип ізолятора гірлянди проводу
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Кількість ізоляторів гірлянди проводу
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Марка грозозахисного троса
	

	Кількість тросів у разі розщеплення
	

	Максимальна напруга в тросі
	за чинними нормами

	Тип кріплення гірлянди троса до опори
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Тип ізолятора гірлянди троса
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Кількість ізоляторів гірлянди троса
	визначити проєктом / за вимогою замовника



6. Габарити та схема розташування
	Проліт: габаритний / ваговий / вітровий
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Габарити опори
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Тип місцевості для розрахунку найменшої відстані по вертикалі від проводів ПЛ до поверхні землі
	

	Найменша відстань по вертикалі від проводів ПЛ до поверхні землі
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Схема розташування проводів
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Виконання траверс (багатогранні / решітчасті)
	визначити проєктом / за вимогою замовника



7. Конструкція опори
	Кількість секцій стійки / Висота секцій стійки
	визначити проєктом

	З'єднання секцій стійки між собою
	телескопічне / фланцеве

	З'єднання стійки з фундаментом
	телескопічне / фланцеве

	Наявність монтажних сходів
	так / ні

	Марка сталі
	С245 і С345

	Розміри перерізів секцій стійки вгорі й унизу
	визначити проєктом

	Строк експлуатації
	40 років



8. Покриття та додаткові вимоги
	Антикорозійний захист
	визначити проєктом / за вимогою замовника

	Ескіз проєктованої опори
	додається окремо



До складу проєктної документації стадії КМ мають бути включені: вихідні дані й область застосування; монтажна схема та креслення вузлів; розрахунковий лист; навантаження для розрахунку закріплення в ґрунті; специфікація металопрокату.
	Заповнив (ПІБ, посада):  ____________________________
	Дата:  ____________________________

	Підпис:  ____________________________
	


Заповнений бланк надсилайте на info@polygonal.com.ua
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